**Información de Producto**

440-480 MHz, Práctico y Ligero, MIL-STD-810, 16 canales, DTMF, IP54, Incluye antena, batería, cargador y clip.





Modelo: TK-3000-KV2

Marca: KENWOOD

**Precio :** CO$ 497.000



Especificaciones:

https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/TK2000K/32714-logo_header.png  
  
El radio TK-2000/3000 es uno de los equipos más exitosos de KENWOOD por su desempeño inigualable y además es increíblemente fácil de manejar y de operar.  
  
  
Su bien equilibrado diseño, lo vuelve perfecto para la operación de comunicaciones inmediatas.  
  
**Robusto y Confiable**  
Este radio está diseñado para soportar golpes duros y humedad en todo tipo de ambientes. Cumple los estrictos estándares de intrusión de polvo y agua **IP54**, así como los estándares ambientales **MIL-STD-810 C/D//E/F/G.**  
  
  
  
**Ligero y Ergonómico**  
La gama TK-2000/3000 es un equipo muy delgado y ligero que permite ser sujetado de muchas maneras e incluso dentro de un bolsillo permitiendo que pase desapercibido para las comunicaciones de bajo perfil. Su diseño delgado cabe perfectamente en la mano y pesa sólo 222 gr. usando su batería estándar.  
  
**16 Canales con Función de Scan**  
La operación de este radio portátil es muy amigable, ofrece 16 canales a los cuales se les pueden asignar tonos QT y DQT para eliminar comunicaciones no deseadas. Se le puede asignar el canal número 16 con la función de Scan (exploración), dejando así disponible la tecla programable para otras funciones.  
  
**Tecla lateral**  
Se cuenta con una tecla lateral para activar hasta 2 funciones que el usuario pueda requerir.  
  
**Todo incluido**  
Se incluye todos los accesorios que el radio necesita para su operación; antena, batería, cargador y clip.  
  
**Características Generales**

* 16 Canales.
* Password de datos de escritura y sobre escritura.
* Envío de PTT ID con DTMF.
* 5 Watts en VHF y 4 Watts en UHF.
* Exploración de canales (SCAN) normal y prioritario.
* VOX para uso de manos libres.
* Anchos de canal 12.5 kHz o 25 kHz.
* 1 Tecla Programable.
* Tonos CTCSS y DCS.
* Temporizador de transmisión (TOT).
* Candado de canal ocupado.
* Alerta de batería baja.
* Ahorrador de batería.
* LED indicador de tres colores.
* Envío de códigos DTMF.
* Cloneo (radio a radio con cable).
* Aprobado por la FCC Federal Communications Commission Approved.

**Incluye:**

* Batería KNB-65L
* Cargador KSC-35SK
* Antena
* Clip de sujeción

Solicite con su ejecutivo de ventas el cambio de antena de acuerdo al rango de frecuencias de operación

**¡3 Años de Garantía!**